
**PAW Pico快速启用文案**

**机器接口：**



**固件升级**

1、在关机状态下，按住Fn和下一曲键（7）同时拨动开机键至开机位置，绿灯闪烁；

2、插入官方标配USB线，连接PAW Pico及PC，弹出“PAWPICO”磁盘；

3、将lotoo官方提供的固件pawpico.coe拷贝到“PAWPICO”磁盘根目录下；

4、移除USB线，绿灯闪烁进行更新（绿灯熄灭，更新失败，请重新升级）；

5、直到绿灯常亮升级成功；